Extension logic pour le format jps

2 Mai 2005

L’extension logic’ propose 8 nouveaux symboles placé dans l’environnement picture. Le codage de ces symboles est une transcription du codage MetaFont de la loggates font de Nico Verwer^{(1)}. Les paramètres et syntaxes proposées sont directement inspirées de l’extension pstricks pst-circ^{(2)}.

1. Utilisation

Pour pouvoir utiliser l’extension, insérer la commande uselogic dans le source jps.

2. Les nouveaux symboles

Il y a 8 symboles : AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR, INV et BUF, tous placés dans l’environnement picture du format jps, ils se positionnent et s’assemblent aux moyens des commandes de cet environnement^{(3)}.

3. Paramètres

• logicUnit : Échelle pour le dessin du symbole. valeur par défaut : 0, 5 • logicNInput : Nombre d’entrées de la cellule. valeur par défaut : 2 • logicWireLength : Longueur des pattes de raccordement (unité jps). valeur par défaut : 0, 5 À chaque affichage d’une nouvelle cellule, le paramètre logicNInput retrouve sa valeur par défaut.

4. Points spéciaux

Outre les 16 points habituels fournis par l’environnement picture, chaque cellule comprend au moins 3 points spéciaux supplémentaires : out qui correspond au point de raccordement à la sortie ainsi qu’un point associé pour chaque entrée : in0 pour la première, in1 pour la deuxième, etc. . .

Seuls les objets INV et BUF font exception : ils n’ont qu’une entrée et donc un seul point spécial associé : le point in.

5. Exemples simples

5.1 - Avec l’environnement picture

En utilisant seulement l’environnement picture, il est possible d’appliquer aux objets translations, changements d’échelles, rotations, et de récupérer les coordonnées des points spéciaux attachés à l’objet.

(1) CTAN : macros/latex209/contrib/loggates/ (2) http://www.ctan.org/tex-archive/graphics/pstricks/contrib/pst-circ/logic.pdf (3) http://melusine.eu.org/syracuse/texpng/jpv/guide_jps/doc-picture.xml

le fichier jps

uselogic
-2 6 setxrange
-3 3 setyrange
20 setxunit
quadrillage marks

/logicNInput 4 def %% nombre d’entrees (defaut 2)
0 -1 (OR) ccpict
/in1 pictget circ %% une borne a l’entree 1 (en utilisant
                        %% l’environnement picture)

/logicUnit .7 def %% echelle (defaut : .5)
/logicWireLength 0 def %% longueur des pattes (defaut : .5)
2 0 (OR) bbpict
/in1 pictget times2 %% une croix a l’entree 1 (en utilisant
                        %% l’environnement picture)
%% avec reduction et rotation
4 -2 [.5 .5] {-30} (XOR) ccpict

5.2 - Avec les nœuds

Pour des montages plus complexes, on peut utiliser les facilités offertes par les nœuds : lorsque l’on déclare un nœud et que le positionne le paramètre loadnodedict à true, l’ensemble des points spéciaux attachés au nœud sont tranférés dans le dictionnaire courant (les noms des points sont alors suffixés par le nom du nœud). Ainsi, la commande Ain0 désignera le point spécial in0 du nœud A. :

le fichier jps

uselogic
-2 6 setxrange
-3 3 setyrange
20 setxunit
quadrillage
marks
/loadnodedict true def %% permet de recup les pts speciaux ds le
                        %% dictionnaire courant

/logicNInput 4 def %% nombre d’entrees (defaut 2)
(A) node %% on nomme le noeud
0 -1 (OR) ccpict
(B) node
2 0 (OR) bbpict
Ain1 circ %% une borne a l’entree 1 de A
Bin1 times2 %% une croix a l’entree 1 de B

6. Autres exemples

le fichier jps

uselogic
autocrop
20 setxunit
/loadnodedict true def

(A) node %% declaration du noeud A
0 -1 (AND) ccpict %% cellule AND en (0,-1) (cc => plein centre)
(B) node %% declaration du noeud B
Ain0 -1 0 addv (OR) clpict %% cellure OR a gauche du point Ain0
                             %% (entree0 de A) decale du vecteur (-1,0)

[Aout Aout 1 0 addv] ligne %% ligne entre le point Aout (sortie de A)
                             %% et Aout decale de (1,0)
Ain0 Bout (-) pcline %% line entre Ain0 et Bout

/angleA -90 def %% dessin du pont
/armA 30 def
Ain0 Aout (*-*) pcbar

le fichier jps

uselogic
-4.5 5.5 setxrange
-4 5 setxrange
-.5 4.5 setyrange
0 4 setyrange

quadrillage
-4 0 setorigine
marks
[0 4] {ymark} apply
[0 5] {xmark} apply
20 setxunit
/logicUnit .25 def
/loadnodedict true def
/logicWireLength .75 def

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le fichier jps (suite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(A) node %% declaration du noeud A
2 1 (NOR) ccpict %% cellule NOR en (0,1) (cc => plein centre)
(B) node %% declaration du noeud B
2 3 (NOR) ccpict

(C) node
Bin1 () (AND) clpict %% cellule AND centree a gauche de l’entree 1 de
                      %% B, sans le decalage propose par pict
(D) node
Ain0 () (AND) clpict

/R {Cin1 exch pop -3 exch} def %% le point d’abscisse -3 a la hauteur
                               %% de l’entree 1 de C
/S {Din0 exch pop -3 exch} def
/T {R S milieu} def
/Q {Bout exch pop 4 exch} def
/Qbar {Aout exch pop 4 exch} def

[S Din0] ligne
[R Cin1] ligne
[Qbar Aout] ligne
[Q Bout] ligne

/angleA -90 def
/angleB 90 def
Bin0 Aout (-*) pcdiag
Bout Ain1 (*-) pcdiag

[Cin0 Din1] ligne
[T Cin1 Din0 milieu] (-*) ligne

setTimes
   (S) S cltext
   (R) R cltext
   (T) T cltext
setTimesItalic
   (Q) Q crtext
#tex# $\overline Q$
Qbar crtexlabel

%% des labels sur les cellules
7 setfontsize
setTimes
bleu
(A1) Cccpictpoint cctext
(A0) Dccpictpoint cctext
(nor1) Accpictpoint cctext
(nor2) Bccpictpoint cctext

le fichier jps

%% source : reds.eivd.ch/download/manuels/ElecNum_T1_v10.pdf
uselogic
autocrop
-5 7 setxrange
-5 6 setxrange
30 setxunit
/logicUnit .25 def

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le fichier jps (suite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/loadnodedict true def

/logicNInput 3 def
(A) node %% declaration du noeud A
3 2 (OR) ccpict %% cellule NOR en (0,1) (cc => plein centre)

/logicWireLength .75 def
(B) node
Ain1 1.5 add () (AND) clpict
(C) node
Ain1 () (AND) clpict
(D) node
/logicNInput 3 def
Ain1 1.5 sub () (AND) clpict

[Bout Ain2] ligne
[Dout Ain0] ligne

/logicWireLength .25 def
/logicUnit .2 def
(E) node
Cin0 () (INV) clpict
(F) node
Din2 (hadjust 5) (INV) clpict

/A {Bin1 exch pop -3.2 exch} def
/B {Cin1 exch pop -3.2 exch} def
/C {Cin0 exch pop -3.2 exch} def

[A Bin1] ligne
[B Cin1] ligne
[C Ein] ligne
[Fout Din2] ligne

/angleA 180 def
/angleB 90 def
Bin0 Ein (-*) pcangle

/angleB -90 def
Fin A .5 0 addv (-*) pcangle
Din0 C .7 0 addv (-*) pcangle
Din1 B 1 0 addv (-*) pcangle

setTimesItalic
   (A) A cltext
   (B) B cltext
   (C) C cltext
   (AC) Bout ultext
#tex# $B\overline C$
Cout ultexlabel
#tex# $\overline ABC$
Dout (3 0) ultexlabel
#tex# $Y = AC \, \# \, B\overline C \, \# \, \overline ABC$
Aout (-10 0) ubtexlabel